[MS-SD2031-D]

모델명	MS-SD2031-D
카메라
촬상소자	12.7mm(1/2“) CMOS Sensor
주사 방식	1/2.0" Progressive scan CMOS
최대 지원해상도	1920×1080
fps	60fps @1920x1080
렌즈 사양	f = 6 ~ 216mm, F1.5(wide) ~ F4.8(tele)
화각	(tele) 광각 58.2˚ ~ 망원 1.6˚
주간/야간 모드	Day(Color)/Night(B/W), Auto
IR LED	11 pieces, ~350m
셔터 속도	1/1 ~ 1/100,000초
화이트밸런스	Auto Tracing white / Auto White / Manual
역광보정	BLC, HLC, WDR
노이즈 제거	Auto / Manual
사생활보호	최대 8개 영역
모션감지	이메일 알림, OSD 경고, FTP 업로드, PTZ 사전 설정, 알람 제어, 녹화, HTTP 작업
영상/이미지
비디오 압축방식	H.265, H.264, MJPEG
영상 품질	H.265/H.264: CBR/VBR, M.JPEG: VBR
영상 조정	밝기, 대비, 채도, 선명도
OSD	카메라명, 방향, 다국어 지원(영어, 한국어, 일본어, 특수문자 등)
영상 회전	수평(Mirror)/수직(Flip)
네트워크
구동 운영체제	Embedded Linux
동시접속인원	Max. 10명
다중 스트리밍	Quad Stream 지원
이더넷	RJ45(10/100 BASE-T)
프로토콜	IPv4/v6, TCP, UDP, IGMP(Multicast), ICMP, DHCP, HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, SNMP, SMTP, UPnP, WS-Discovery, Zero Configuration, NTP, DDNS, RTMP
PC연결(웹 브라우저)
지원 OS	Windows 7 / 8 / 10
Web 관리자	IE 11 이상, Firefox, Safari, Opera
Web Viewer	IE 11 이상(Active-X 기반)
지원 언어	영어/한국어/일본어
인터페이스/이벤트
알람 입출력 포트	2 x Alarm-Out (dry contact, NO)
알람 이벤트	E-mail 알림, OSD 경고, FTP 업로드, PTZ 프리셋, 알람 제어, 녹화, HTTP action 등
일반
동작 온도	-30℃ ~ 70℃
보관 온도	-50℃ ~ 60℃
습도	동작 시 ~90% RH, 보관 시 ~95% RH
전원 공급	AC24V / 3A
소비전력	Max 40W
외형 치수(W×D×H)	∅226x364mm
무게	4.82kg