[MS-SD2030-D]

모델명	MS-SD-2030-D
카메라
촬상소자	12.0mm(1/2“) CMOS Sensor
최대 지원해상도	1920×1080
fps	60fps @1920x1080
렌즈 사양	f = 5.2 ~ 156mm, F1.3(wide) ~ F4.8(tele)
화각	광각 58.2˚ ~ 망원 1.94˚
주간/야간 모드	Day(Color)/Night(B/W), Auto
IR LED	11pieces, ~300m
셔터 속도	1/1 ~ 1/100,000초
화이트밸런스	Auto Tracing white / Auto White / Manual
역광보정	BLC, HLC, WDR
노이즈 제거	Auto / Manual
사생활보호	최대 8개 영역
모션감지	동작 감지, 객체 감지, 객체 추적, 얼굴 감지, 침입 감지 누락된 객체 감지, 버려진 객체 감지, 라인 카운팅, ANPR 차량 속도 감지, 방향 감지, 초점 흐림 감지, 객체 흐림
영상/이미지
비디오 압축방식	H.265, H.264, MJPEG
영상 품질	H.265/H.264: CBR/VBR, M.JPEG: VBR
OSD	카메라명, 방향, 다국어 지원(영어, 한국어, 일본어, 특수문자 등)
영상 회전	수평(Mirror), 수직(Flip)
네트워크
구동 운영체제	Embedded Linux
다중 스트리밍	Quad Stream 지원
이더넷	RJ45(10/100 BASE-T)
프로토콜	IPv4/v6, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, FTP, SNMP, SMTP, UPnP, WS-Discovery, NTP, DDNS, RTMP
PC연결(웹 브라우저)
지원 OS	Windows 7 / 8 / 10
Web 관리자	IE 11 이상, Firefox, Safari, Opera
Web Viewer	IE 11 이상(Active-X 기반)
지원 언어	영어/한국어/일본어
인터페이스/이벤트
알람 입출력 포트	1 x Alarm-Out (dry contact, NO)
알람 이벤트	E-mail 알림, OSD 경고, FTP 업로드, PTZ 프리셋, 알람 제어, 녹화, HTTP action 등
일반
동작 온도	-30℃ ~ 70℃
보관 온도	-50℃ ~ 60℃
습도	동작 시 ~90% RH, 보관 시 ~95% RH
전원 공급	AC24V / 3A
소비전력	Max 40W
외형 치수(W×D×H)	∅226x364mm
무게	4.82kg