[MS-HV2004-D]

모델명	MS-HV2004-D
카메라
촬상소자	1/2.8” Sony Starvis 2.07MP Image Sensor
주사 방식	Progressive Scan
최대 지원해상도	1920×1080
fps	Max. 30fps @모든 해상도
영상 외부출력	CVBS 1.0Vp-p 75Ω
비디오 표준	NTSC(60Hz/50Hz), PAL(50Hz)
렌즈 사양	2.7~12mm F1.6-2.9
화각	(Wide) H 117.6˚ × V 60.9˚ × D 142.1˚ / (Tele) H 32.3˚ × V 18.2˚ × D 37.0˚
주간/야간 모드	Auto/Day(Color)/Night(B/W), ICR Contorl
IR LED	50~70m
셔터 속도	자동(1/30~1/15,000) / 롤링 억제 / 수동
화이트밸런스	자동 / 실외 / 실내 / 수동설정
역광보정	BLC, WDR(120dB), On(조절가능) / Off
노이즈 제거	3D DNR, On(조절가능) / Off
렌즈왜곡보정	SLDC(Simple Lens Distortion Correction), On(조절가능)/Off
사생활보호	On/Off(16 영역)
모션감지	432영역, 민감도 1~5 조절가능, On/Off
영상/이미지
비디오 압축방식	H.265, H.264, M.JPEG
영상 품질	H.265/H.264: 비트레이트 제어(CBR/VBR, 128~4096), M.JPEG: 화질 제어(5~99)
영상 조정	밝기, 대비, 채도, 선명도
OSD	텍스트 / 날짜 / 시각 / 이벤트, On/Off
영상 회전	기본 / Mirror(좌우반전) / Flip(상하반전) / Both(180˚)
네트워크
구동 운영체제	Embedded Linux
동시접속인원	Max. 10명
다중 스트리밍	Triple Stream 지원
이더넷	RJ45(10/100 BASE-T)
프로토콜	TCP/IP, UDP/IP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, HTTP, DHCP, FTP, SMTP, DNS, DDNS
ONVIF	Ver. 19.12, Profile-S
PC연결(웹 브라우저)
지원 OS	Windows 7 / 8 / 10
Web 관리자	IE 11 이상, Firefox, Safari, Opera
Web Viewer	IE 11 이상(Active-X 기반)
지원 언어	영어/한국어/일본어
인터페이스/이벤트
알람 입출력 포트	1 (Digital Output, Open Collector)
알람 이벤트	알람 출력(DFG 작동) / E-Mail / FTP
특수 기능	모션인식 / 전자식 오염물 자동감지 및 세정
일반
동작 온도	0℃ ~ 50℃
보관 온도	-10℃ ~ 60℃
습도	0 ~ 90%
전원 공급	DC 12V(for EFG) or POE(IEEE 802.3af)
소비전력	Max 12.9W
외형 치수(W×D×H)	163x459x109mm
무게	약 3kg