[MS-D5004-I]

모델명	MS-S5004-I
카메라
촬상소자	1/2.8, 5.14MP 저조도 특화 CMOS
주사 방식	Progressive Scan
최대 지원해상도	2592x1944
fps	30ips : 2592 x 1944
렌즈 사양	f = 3.0-13.5mm F1.4~2.8
화각	(Wide) H 98˚ × V 51˚ x D 116˚ / (Tele) H 33˚ × V 19˚ V x D 38˚
주간/야간 모드	IR 컷 필터(자동)
IR LED	6 pieces, 30m
셔터 속도	자동/수동(1/30～1/10000), 안티 플리커, 슬로우 셔터(1.75, 1/15)
역광보정	역광 보정(BLC), 특정광역차단(NSBLC), 트루WDR(실시간 합성)
노이즈 제거	지능형 노이즈 제거 (2D/3D 이미지 분석 노이즈 제거)
사생활보호	프라이버시 마스킹, 8개 구역 간편 드래그 설정
모션감지	움직임 감지, 트립존(라인/침범/이탈 감지), 템퍼링(화면 가림/충격 감지), 알람 인
영상/이미지
비디오 압축방식	H.265, H.264, (MP) M-JPEG
네트워크
이더넷	RJ45(10/100 BASE-T)
프로토콜	DirectIP 1.0 Protocol, RTP/RSTP/TCP, RTP/RSTP/HTTP/TCP, RRTP/UDP RSTP.TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SNTP, SMTP, FEN, mDNS, Upnp
ONVIF	Ver. 19.12, Profile-S
PC연결(웹 브라우저)
지원 OS	Windows 7 / 8 / 10
Web 관리자	IE 11 이상, Firefox, Safari, Opera
Web Viewer	IE 11 이상(Active-X 기반)
지원 언어	영어/한국어/일본어
인터페이스/이벤트
알람 입출력 포트	In - 1ch(NC / NO), Out - 1ch
알람 이벤트	움직임, 트립존(라인/침범/이탈 감지), 템퍼링(화면 가림/충격 감지), 알람 인
일반
동작 온도	-10℃ ~ 70℃
습도	0% ~ 90%
전원 공급	12VDC, PoE IEEE 802.3af(Class 3)
소비전력	12V=, 1A, 12W
외형 치수(W×D×H)	∅122x103.4mm
무게	0.4kg