[NEXT-POE2002EXW]

모델명	NEXT-POE2002EXW
Item	Description
No. of channels	입력: 1 / 출력: 2
Pass Through Data Rates	10/100/1000 Mbps half/full duplex
Power over Ethernet Output	출력 포트 당 30W
Connectors	RJ-45, EIA 568A and 568B
Mounting	가능
Environmental Conditions	실내, 실외 모두 사용 가능 -25℃ ~ 55℃ IP66 (방수 UTP 케이블 필요)
PoE spec.	IEEE 802.3af(15.4W) IEEE 802.3at(25W) IEEE 802.3bt 4 Pairs(60W)
Weihgt	약 296g